|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LogoOXYSER.jpg** | | | | | | | CLIENTE: | | | | | | | FECHA: | | | | | |
| URGENTE: SÍ NO | | | | | | | Nº PEDIDO: | | | | | |
| ***Consumibles para plasma XPR170*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Mild steel (hierro)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Escudo frontal**  **(Shield cap)** | | | **Capuchón de retención Boquilla (Shield)** | | **Boquilla**  **(Retaining cap)** | | | **Anillo Distribuidor (Nozzle)** | | **Anillo Distribuidor**  **(Swirl ring)** | | | | **Electrodo**  **(Electrode)** | | **Tubo agua** | | |
|  | 1.jpg | | | 2.jpg | | 3.jpg | | | 4.jpg | | 5.jpg | | | | bevel6.jpg | | bevel7.jpg | | |
|  |  | | *Uds.* |  | *Uds.* |  | | *Uds.* |  | *Uds.* |  | | *Uds.* | |  | *Uds.* |  | | *Uds.* |
| **30 A** | 420200 | |  | 420228 |  | 420365 | |  | 420225 |  | 420407 | |  | | 420222 |  | 420368 | |  |
| **50 A** | 420200 | |  | 420237 |  | 420365 | |  | 420234 |  | 420233 | |  | | 420231 |  | 420368 | |  |
| **80 A** | 420200 | |  | 420246 |  | 420365 | |  | 420243 |  | 420242 | |  | | 420240 |  | 420368 | |  |
| **130 A** | 420200 | |  | 420255 |  | 420365 | |  | 420252 |  | 420242 | |  | | 420249 |  | 420368 | |  |
| **170 A** | 420200 | |  | 420513 |  | 420365 | |  | 420261 |  | 420260 | |  | | 420258 |  | 420368 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **ACCESORIOS** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Cabezal antorcha desconexión rápida | | | | | | 420221 | |
| Antorcha de desconexión rápida | | | | | | 420220 | |
| Llave consumibles | | | | | | 104119 | |
| Lubricante de silicona | | | | | | 027055 | |
| Líquido refrigerante (galones) | | | | | | 028872 | |
|  | | | | | | | | | | Llave consumibles XPR | | | | | | 429013 | |

Nota: Los pedidos deben recibirse antes de las 13:00 h., para que salgan en el día. De no ser así, no podremos garantizar su entrega en 24/48 horas